Инструкция по эксплуатации

|  |
| --- |
| ТР ТС 019/2011    **Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты рук: перчатки защитные «Стронгшелл»** **(«Strongshell») с нефтемаслостойким нитрильным покрытием, артикул 28-401**    **Инструкция по эксплуатации** должна быть использована в сочетании с информацией, указанной непосредственно на изделии, а также на внутритарной упаковке. Перед применением нового или уже бывшего в использовании изделия необходимо ознакомиться с **инструкцией по эксплуатации** ниже и провести тщательный осмотр изделия на предмет видимых внешних дефектов и/или повреждений. Не рекомендуется использовать поврежденные, загрязненные или изношенные перчатки, а также те, которые по внешним признакам, могли изменить свои защитные свойства. Для обеспечения защиты необходимо использовать изделие в строгом соответствии с его защитными свойствами и декларацией и/или сертификатом соответствия.  Перчатки не должны соприкасаться с открытым пламенем или использоваться в условиях контакта с нагретыми поверхностями температура которых выше 80 С°. Перчатки нельзя носить, если существует риск попадания в движущиеся детали машин.  **Назначение:** перчатки предназначены для работы в сухих или слабо замасленных средах, где важны высокая механическая стойкость и надежный сухой захват.  Защитные свойства изделия:  **Ми** – от истирания;  **Мп** – от порезов  Изделие не содержит протеинов натурального каучука и силиконов. Для продолжительного сохранения защитных свойств рекомендуется соблюдать уход за изделием и поддерживать его в чистом и сухом состоянии.  Уход за изделием необходимо осуществлять в соответствии с символами по уходу:  get (1) - максимальная температура стирки 40 °С, обычный режим;  get - сушка на веревеке или вешалке в тени после стирки без отжима;  get (2) - не отбеливать;  get (3) - глажение запрещено;  get (4) - сухая профессиональная чистка (химчистка) запрещена;  **Внимание!** Изготовитель не несет ответственности за защитные свойства и внешний вид изделия, в случае если оно подвергалось стирке или обработке (уходу).  **Ограничения** по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют.  **Условия хранения:** перчатки должны храниться в крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 ºС, относительной влажности воздуха не более 50-60%. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию химических веществ. Перчатки следует хранить с товарами схожей товарной группы.  **Условия транспортировки:** Перчатки следует транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Срок хранения** 5 лет с даты изготовления.  **Срок службы не установлен** (зависит от характера и интенсивности выполняемых работ).  **Утилизация** перчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Перчатки утилизируются в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации  Изготовитель: ООО «Синтетические высокомолекулярные соединения».  142645, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино, участок 108В, строение 5.  тел. +7(496) 413-84-63 [www.svscompany.ru](http://www.svscompany.ru) e-mail: svs@svscompany.ru  Сделано в России |