Инструкция по эксплуатации

|  |
| --- |
| ТР ТС 019/2011  **Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты рук: перчатки защитные «Стронгшелл»** **(«Strongshell») с нефтемаслостойким нитрильным покрытием, артикул 28-401****Инструкция по эксплуатации** должна быть использована в сочетании с информацией, указанной непосредственно на изделии, а также на внутритарной упаковке. Перед применением нового или уже бывшего в использовании изделия необходимо ознакомиться с **инструкцией по эксплуатации** ниже и провести тщательный осмотр изделия на предмет видимых внешних дефектов и/или повреждений. Не рекомендуется использовать поврежденные, загрязненные или изношенные перчатки, а также те, которые по внешним признакам, могли изменить свои защитные свойства. Для обеспечения защиты необходимо использовать изделие в строгом соответствии с его защитными свойствами и декларацией и/или сертификатом соответствия.Перчатки не должны соприкасаться с открытым пламенем или использоваться в условиях контакта с нагретыми поверхностями температура которых выше 80 С°. Перчатки нельзя носить, если существует риск попадания в движущиеся детали машин.**Назначение:** перчатки предназначены для работы в сухих или слабо замасленных средах, где важны высокая механическая стойкость и надежный сухой захват. Защитные свойства изделия: **Ми** – от истирания; **Мп** – от порезовИзделие не содержит протеинов натурального каучука и силиконов. Для продолжительного сохранения защитных свойств рекомендуется соблюдать уход за изделием и поддерживать его в чистом и сухом состоянии. Уход за изделием необходимо осуществлять в соответствии с символами по уходу: get (1) - максимальная температура стирки 40 °С, обычный режим;  get - сушка на веревеке или вешалке в тени после стирки без отжима; get (2) - не отбеливать;get (3) - глажение запрещено;get (4) - сухая профессиональная чистка (химчистка) запрещена;**Внимание!** Изготовитель не несет ответственности за защитные свойства и внешний вид изделия, в случае если оно подвергалось стирке или обработке (уходу). **Ограничения** по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют. **Условия хранения:** перчатки должны храниться в крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 ºС, относительной влажности воздуха не более 50-60%. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию химических веществ. Перчатки следует хранить с товарами схожей товарной группы.**Условия транспортировки:** Перчатки следует транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. **Срок хранения** 5 лет с даты изготовления. **Срок службы не установлен** (зависит от характера и интенсивности выполняемых работ).**Утилизация** перчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Перчатки утилизируются в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатацииИзготовитель: ООО «Синтетические высокомолекулярные соединения».142645, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино, участок 108В, строение 5. тел. +7(496) 413-84-63 [www.svscompany.ru](http://www.svscompany.ru) e-mail: svs@svscompany.ruСделано в России |