Изготовитель: ОАО “Могилевлифтмаш”

12798, Республика Беларусь, г. Могилев, пр.Мира, 42 Адрес производства: Филиал "Могилевский завод “Электродвигатель"

**212649, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Королева, 8**

телефон (+375222) 75-19-50 телефон (+375222) 74-08-98 E-mail: [motor@liftmach.by](mailto:motor@liftmach.by) [eldvig@mogilev.by](mailto:eldvig@mogilev.by)

**Отдел продаж электродвигателей:**

**Центр гарантийного и сервисного обслуживания:**

Двигатель асинхронный

ПАСПОРТ

ГВИЕ. 525322.020 ПС

1 Основные технические данные

Номинальные значения основных параметров двигателей указаны на табличке, закрепленной на корпусе двигателя.

2\*Комплектность

Двигатель со шпонкой на валу -1 шт.

Паспорт -1 шт.

Руководство по эксплуатации[[1]](#footnote-1) [[2]](#footnote-2)

1. Ресурсы, сроки службы и хранения
   1. Средняя наработка на отказ 25 000 ч в течение срока службы 10 лет, в том числе допустимый срок сохраняемости 3 года в упаковке и временной противокоррозионной защите, выполненной изготовителем.
   2. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
   3. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
2. Сведения об упаковке и транспортировании
   1. Двигатель упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
   2. Транспортирование любым видом крытого транспорта. Отправка транспортными пакетами и контейнерами или другими способами, обеспечивающими сохранность двигателей.
3. Свидетельство о приемке

Двигатель асинхронный ГОСТ 1ЕС'60034-1-2014.

Таблица 1

1. Заметки по эксплуатации и хранению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер двигателя2\* | Заводской номер | Дата изготовления и консервации | |
|  |  | г |  |

Двигатель изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, обязательными требованиями государственных (националь­ных) стандартов и техническими условиями ТУ РБ 05755950-420-93,

ТУ РБ 05755950-453-93 и признан годным для эксплуатации. Штамп О'

* 1. При аварийных случаях двигатель немедленно отключить от сети. При возгорании электрооборудования пользоваться порошковым или углекислотным огнетушителями.
  2. Вероятность возникновения пожара от двигателя не более 10 е в год.

1. Количество указывается в заказе (контракте); при отсутствии указания — один экземпляр на партию

   двигателей, отправляемую в один адрес. [↑](#footnote-ref-1)
2. ^Остальное указано на табличке двигателя. [↑](#footnote-ref-2)