«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Зажим для труб d=51 мм**

Универсальный зажим на трубы диаметром до 51 мм. Для аппаратных сборок, крепления трубных отводов к станкам, приборам, подводки контрольных и питающих кабелей к оборудованию, когда запрещена или невозможна сварка. Для установки, монтажа стальных, пластиковых труб. Для установки TV-антенн, контролирующих, указывающих знаков. Жесткая фиксация трубы проволочным хомутом М8х52.

Профиль установочный, внешние размеры: ширина 30 мм, высота 23 мм, толщина 2,0 мм. Два монтажных отверстия-эллипса d=9х25 мм. Профиль изготовлен из горячеоцинкованного металла по ГОСТ 14918-80. Комплектность поставки: профиль, скоба М8х52, две гайки М8 оцинк. DIN 934, две шайбы 8 мм оцинк. DIN 125.

Упаковка: 1 блистер

Габариты блистера:

Длина 120 мм.

Ширина 80 мм.

Высота 30 мм.

Вес 1 блистера: 0,162 мм.

Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»