«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Крепёжный анкерный уголок LUCKY Guy для бетона оцинкованный, 200х40х40х2,0 мм, арт…………..**

Самый бюджетный, быстрый и надежный способ крепления деревянных конструкций к бетонному основанию. Незаменим для крепления деревянного каркаса беседок, пергол, ограждений, скамеек, перил, малых архитектурных форм к монолитному бетону.

Нижняя часть, по предварительной разметке, замоноличивается в бетон, можно зацеплять за арматуру каркаса для безупречной жёсткости, защемления в бетоне.

Габариты нижней части в бетон 40х40 мм, в ней три отверстия ø 5,1 мм. Длина уголка 140 мм, в нем 15 отверстий ø 5,1 мм. Ширина уголка 40 мм, толщина 2,0 мм. Для крепления саморезами и ершистыми гвоздями.

Антикоррозийное покрытие - горячий цинк толщиной 140 г/м2. Материал - сталь по ГОСТ 14918-80.

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина – 144 + 40 мм

Ширина – 40 мм

Вес – 140 грамм (Нетто)

Упаковка – коробка

Материал упаковки – картон

В одной упаковке – 50 штук

Вес одной упаковки – 7 кг (Брутто)