«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Универсальный крюк ø 16 мм «LUCKY Guy»**

Крюк универсальный ø 16 мм для крепления самоизолированных проводов СИП на столбах, опорах, на фасадах зданий и сооружений, при помощи анкеров, дюбелей, монтажной (бандажной) ленты или другими крепежными изделиями, согласно проекта по СТО 34.01-2.2-003-2015.
 Антикоррозийное покрытие – горячий цинк. Толщина цинкового покрытия 60 микрон.

Толщина основания 3,0 мм. Гарантийный срок на арматуру 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента изготовления. Эксплуатационный срок 40 лет.

На основании шесть отверстий диаметром 8х10,5 мм для сквозного крепления анкерами и дюбелями, и четыре отверстия 7х25 мм для крепления монтажной лентой. Дополнительное отверстие ø 9 мм, для подсоединения проводника заземления. Вес 0,63 кг.

Габариты основания:

Длина – 200 мм

Ширина – 97 мм

Высота – 38 мм

Высота – с крюком 100 мм

Толщина – 3,0 мм

Вес – 0,63 кг (Нетто)

Упаковка – 1 шт.

1 коробка - 10 шт.

Вес 1-ой коробки – 6,950 кг

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда Россия

Сделано в России