|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Строительная тачка** **Двухколесная****литые ПУ колеса** | Артикул: **GX-03** |
| Объем корыта: **110 литров** |
| Максимальная грузоподъемность: **200 кг.** |

 **Назначение**: Предназначена для перевозки сыпучих материалов, строительного мусора, удобна на строительной площадке или на дачном участке (как перевозка мусора, компоста, земли и опавших листьев).

 **Рекомендуемый режим работы:** Перед применением проверять затяжку креплений. Равномерно распределять нагрузку по корыту. Эксплуатировать на ровной, уплотненной поверхности. Рекомендуемое давление воздуха в шине - 1.8-2.0 атм. После применения очистить от грязи, раствора, ополоснуть водой и просушить.

 **Хранение инструмента:** В сухом, проветриваемом месте при температуре от -30 до +50 °C.

 **Гарантия:** 1 год с момента приобретения при соблюдении рекомендуемого режима работы.

**Сервисный центр**: Московская обл.,г. Домодедово, п.Госплемзавода Константиново, Объездное шоссе, с. 2А. тел. 88005503787 доб.404

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Комплектация, шт.:**1. Колесо - 2
2. Корыто - 1
3. Рама - 1
4. Подкладка - 2
5. Болт м8/60 - 4
6. Болт м8/45 - 2
7. Шайба пр. - 6
8. Шайба пл. - 6
9. Гайка ф8 - 6
10. Шплинт - 2
11. Шайба пл. ф16 -2
 |  | **Примечание:**Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации, некоторых ТХ (в т.ч. количества, размерности крепежа, толщины металла каркаса, размерности колес и пр.) |
|
|
|
|
|
|