|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Строительная тачка**  **Двухколесная**  **литые ПУ колеса** | Артикул: **GX-03** |
| Объем корыта: **110 литров** |
| Максимальная грузоподъемность: **200 кг.** |

**Назначение**: Предназначена для перевозки сыпучих материалов, строительного мусора, удобна на строительной площадке или на дачном участке (как перевозка мусора, компоста, земли и опавших листьев).

**Рекомендуемый режим работы:** Перед применением проверять затяжку креплений. Равномерно распределять нагрузку по корыту. Эксплуатировать на ровной, уплотненной поверхности. Рекомендуемое давление воздуха в шине - 1.8-2.0 атм. После применения очистить от грязи, раствора, ополоснуть водой и просушить.

**Хранение инструмента:** В сухом, проветриваемом месте при температуре от -30 до +50 °C.

**Гарантия:** 1 год с момента приобретения при соблюдении рекомендуемого режима работы.

**Сервисный центр**: Московская обл.,г. Домодедово, п.Госплемзавода Константиново, Объездное шоссе, с. 2А. тел. 88005503787 доб.404

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Комплектация, шт.:**   1. Колесо - 2 2. Корыто - 1 3. Рама - 1 4. Подкладка - 2 5. Болт м8/60 - 4 6. Болт м8/45 - 2 7. Шайба пр. - 6 8. Шайба пл. - 6 9. Гайка ф8 - 6 10. Шплинт - 2 11. Шайба пл. ф16 -2 |  | **Примечание:**  Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации, некоторых ТХ (в т.ч. количества, размерности крепежа, толщины металла каркаса, размерности колес и пр.) |
|
|
|
|
|
|