
**MONARCA®**

**ВОСК РЕСТАВРАЦИОННЫЙ «2в1»**

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул/Цвет:**  **M01-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М01-1/М01-2. Груша/Дуб Коньячный**  **M02-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М02-1/М02-2. Ольха Пепельная/Дуб Леванте**  **M04-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М04-1/М04-2. Дуб Лигурия/Светлый Коралл**  **M07-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М07-1/М07-2. Орех Лесной/Дуб Пьемонт**  **M08-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М08-1/М08-2. Махагон/Мербау**  **M10-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М10-1/М10-2. Дуб Адриа/Вяз**  **M11-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М11-1/М11-2. Дуб Романский/Темный Вяз**  **M12-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М12-1/М12-2. Дуб Кофейный/Венге**  **M14-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М14-1/М14-2. Белый Теплый/Белый Холодный**  **M15-1/2 MONARCA Воск ремонтный "2в1" М15-1/М15-2. Черный/Темно-Серый** | **Масса нетто 7,5 ±0,3г**  **Краткое описание.**  Мягкий воск реставрационный «2в1» идеален для домашнего ремонта и устранение дефектов на мебели, деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях.  **Область применения.**  Реставрация повреждений на мебели, дверях, наличниках, ламинированных полах, паркете, плинтусах, столешницах, окнах, на изделиях из композитных материалов, имитирующих дерево.  **Способ применения.**   1. Тщательно очистите место повреждения. Удалите пыль, грязь и остатки материалов. 2. Подберите один или несколько оттенков воска. Для получения желаемого тона разомните и смешайте их до получения однородной массы, что позволит подобрать требуемый оттенок для наиболее точного соответствия цвету поверхности. 3. Наносить воск следуют при температуре от +18°C до +28°C. 4. При помощи шпателя (входит в комплект) вдавите воск в поврежденный участок поверхности. 5. Тщательно удалите излишки воска при помощи пластмассового шпателя с не царапающей кромкой или мягкой губкой. Выровняйте поверхность. 6. Для защиты поверхности рекомендуется нанести защитный слой аэрозольного лака MONARCA.   **Состав**  Полимерные воски, пигменты.  **Меры предосторожности.**  При попадание внутрь необходимо обратиться к врачу. Беречь от детей!  **Условия транспортировки, хранения и утилизации.**  В сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Температурный режим от -35°C до +30°C. Остатки продукта утилизируются, как бытовой отход.  **Срок годности.**  Не ограничен при соблюдения условий транспортировки и хранения. Остаток воска рекомендовано хранить в блистере.  **ОСНОВАНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**   |  |  | | --- | --- | | Основа: | Композиция полимерных восков | | Масса нетто: | 7,5 г | | Срок годности: | Неограничен в оригинальной упаковке | | Количество в коробке: | 16 шт. | | Размер коробки: | 230\*150\*100 мм | | Вес коробки: | 0,370 кг | |

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.

