|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Руководство по эксплуатации автомобильного компрессора Start auto**

Благодарим Вас за выбор автомобильного компрессора Start auto. Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом эксплуатации.

**Модель компрессора:** **СТАРТ АВТО ACM355 СИРОККО**

**Назначение и область применения**

Компрессор предназначен для накачивания автомобильных и велосипедных шин, спортивного оборудования, воздушных матрасов, пляжных игрушек и др.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Максимальный ток | 10 А |
| Максимальное давление | 7 Атм/100 PSI |
| Мощность | 180 Вт |
| Производительность | 35 л/мин |
| Время непрерывной работы | до 30 мин. |
| Манометр | Встроенный |
| Встроенный предохранитель | есть |
| Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм | 3 мин. |
| Температура эксплуатации | -40°С … +50°С |
| Длина кабеля питания | 3 м |
| Длина шланга | 1 м |
| Срок службы | 3 года |

**Комплект поставки**

* Компрессор 1 шт.
* Набор переходников 3 шт.
* Инструкция и гарантийный талон 1 шт.

**Меры безопасности**

* Не используйте компрессор не по назначению, т.к. это может быть опасным для вашего здоровья.
* Не включайте компрессор дольше, чем на 30 минут. Дайте компрессору остыть в течение 10 минут перед повторным использованием.
* Компрессор не является игрушкой. Храните прибор в недоступном для детей месте.
* Нe переносите компрессор за шланг или кабель питания, т.к. можете повредить прибор.
* Во время работы не оставляйте прибор без присмотра.
* Держите компрессор вдали от огнеопасных жидкостей.
* Используйте только те аксессуары, которые поставляются в комплекте с компрессором.
* Запрещается разбирать изделие.

**ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения неисправностей немедленно отключите оборудование и обратитесь к специалистам.**

**Инструкция по эксплуатации**

* Вставьте штекер 12 В, находящийся на конце кабеля питания в гнездо сигаретного прикуривателя или автомобильной розетки 12 В.
* Для накачивания автомобильной шины плотно наденьте наконечник для шины, находящийся на конце шланга, на ниппель шины. Опустите рычажный фиксатор для надежного закрепления штуцера. Накачайте шину до необходимого давления, отключите компрессор от источника питания.
* Для накачивания спортивного оборудования, надувных матрасов и др. подберите наиболее подходящий переходник из набора, поставляемого с компрессором, установите его на конец шланга. Аккуратно вставьте переходник в накачиваемое оборудование, накачайте до необходимого давления, отключите компрессор от источника питания.

**Условия транспортирования, хранения, реализации и утилизации**

* Транспортирование компрессора допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя
* Изделие допускается хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды -40°С … +50°С и относительной влажности до 85%. При соблюдении условий хранения срок хранения 10 лет. По истечении срока хранения возможны незначительные отклонения параметров.
* Реализацию следует осуществлять в соответствии с законодательством территории реализации.
* Утилизировать как бытовые отходы.

**Гарантийные обязательства**

• Гарантийные обязательства охватывают любые заводские дефекты в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и включают в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводских дефектов.

• Условия гарантии не предусматривают периодического технического обслуживания, установку, настройку изделия на дому у владельца.

• Компрессор с механическими повреждениями и в разобранном виде замене не подлежит.

**Изготовитель:** Yuyao City Hangyi Electric Appliance Co., Ltd, Hubei Industrial, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province,China / Юяо Сити Ханги Электрик Эпплайанс Ко., Лтд, Хубей Индастриал, Симен Таун, Юяо Сити, провинция Жезианг, Китай. **Страна-изготовитель:** Китай.

**Уполн. организация/Поставщик/Импортер:** ООО «А Зет», 142072, Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, влад. «Триколор», стр. 4. Тел.: +7 (495) 926-50-50.

**www.azcompany.ru www.nashstart.ru**

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Дата изготовления указана на компрессоре в формате ММ.ГГГГ. Номер партии соответствует дате производства

**Уполномоченный сервисный центр в г. Москве:**

Компания ООО «Три В»

м. Бунинская Аллея, ул. Южнобутовская, 139, тел. (495) 715-66-13

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место продажи | Дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
|  |  |  |

Изготовитель систематически совершенствует выпускаемые компрессоры и оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию без отражения этого в руководстве по эксплуатации.