«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Хомут «Sprinkler» d=222 мм, 50\*2,0 мм,**

**оцинкованный**

Хомут-спринклер для монтажа всех типов автоматизированных систем пожаротушения: газовых, водяных, пенных. Ширина хомута 50 мм, толщина хомута 2,0 мм. Диаметр монтируемой трубы 219 мм. Диапазон затяжки 8” мм. Диаметр монтажного отверстия d=16,1 мм. Максимальная рекомендуемая нагрузка 8200Н. Материал горячеоцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80. Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001. Плавная регулировка по высоте трубопроводов под нагрузкой. Диаметр хомута отштампован клеймением.

Вес 1 шт.: 0,68 кг.

Упаковка: 15 штук в коробке

Вес 1-ой коробки: 10,44 кг

Ширина коробки: 285 мм

Высота коробки: 190 мм

Глубина коробки: 570 мм

Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»