**Монтажная пила REALREZ RSA-355X, 2600W**

Монтажная пила **REALREZ RSA-355X** – предназначена для серийных отрезных работ по металлу и камню. Резка осуществляется под прямым углом, но можно менять угол расположения обрабатываемой детали (для этого на станине предусмотрен зажим с устройством для выставления угла, в виде тисков). Максимальная глубина реза: 115 мм. Это незаменимый инструмент на крупном и среднем производстве, т.к. позволяет проводить объемные работы с сохранением качества реза. Возвратный механизм позволяет производить большое количество распилов заготовки за короткий промежуток времени.

Режущий инструмент - абразивный круг либо диск с твердосплавными напайками. Диаметр диска составляет 355 мм. Металлический кожух надежно прикрывает диск.

Монтажная пила **REALREZ RSA-355X** имеет мощность 2600 Вт, ее хватает для распила цветных и черных металлов. Не выполняйте резку алюминия (и других мягких металлов)!

Прочная конструкция обладает повышенной устойчивостью и высокой безопасностью. Устойчивая станина дает возможность использовать отрезную пилу и для распила деталей, и для их обработки.

### **Преимущества монтажной пилы REALREZ RSA-355X:**

* Диаметр диска 355 мм;
* Высокая мощность: 2600 Вт;
* Специальные ножки позволяют надежно устанавливать инструмент практически на любой ровной поверхности.

**Технические характеристики:**

2600 Вт

355 мм

3800 об/мин

50 Гц/220 В