ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНО-ДВУХКЛАВИШНЫЕ СЕРИИ А1,А5,А6

ТУ BY 300541279.023-2020

Руководство по эксплуатации

Назначение

Выключатели А1-10-5118, А1-10-5121 А1-10-5224, А1-10-5225, А5-10-5119, А5-10-5125, А6-10-5120, А6-10-5126 предназначены для прерывания электрической цепи рассчитанных на максимальный ток 10 А к питающей сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц. Выключатели предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +40оС до +1оС.

Основные технические данные

Номинальное рабочее напряжение – 250 В

Номинальная частота питающей сети – 50 Гц

Максимальный ток цепи – 10 А

Габаритные размеры, max – 95х70х55 мм

Масса, max – 0,07 кг

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 – IР20

Комплект поставки

Выключатель в сборе 1шт

Руководство по эксплуатации 1шт на 10 изделий

Монтаж выключателя

Монтаж выключателя должен производиться только специалист соответствующей квалификации.

Для монтажа выключателя необходимо:

- отвернуть винт и отделить корпус от вставки;

- подключить кабель к контактам выключателя;

- установить вставку в корпус и закрепить винтом.

Требования безопасности

Монтаж выключателя должно производиться только к питающей сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц. Монтаж выключателя должен производиться только при отключенной питающей сети.

Подключение выключателядолжно производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности выключателя необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Правила хранения и транспортирования

Выключатели должны храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40оС до -50оС и относительной влажности до 95%. Срок хранения в упаковке изготовителя 2 года со дня изготовления. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

Транспортирование должно производиться при температуре окружающей среды от +40оС до -50оС любым видом транспорта при условии защиты выключателей от атмосферных осадков.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует надежную работу выключателей при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть, или конечному потребителю.

Срок службы 10 лет. По истечению срока службы выключателей утилизируются в соответствии с указанием местных органов власти.

Свидетельство о приемке

Выключатели А1-10-5118, А1-10-5121 А1-10-5224, А1-10-5225, А5-10-5119, А5-10-5125, А6-10-5120, А6-10-5126соответствуют ТУ BY 300541279.023-2020 и признаны годными для эксплуатации.



Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Представитель службы контроля предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

месяц, год

Штамп ОТК

D:\Свитенко\Знаки\Фирм. знак СВЕТ.png

ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «Свет»

Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А

Тел. +375 212 36 66 32, факс +375 212 36 66 32