**Цифровой термометр/гигрометр** модель SH-139В

**ФУНКЦИИ:**

- Измерение температуры и влажности в помещении, температуры вне помещения

- Запоминание максимального и минимального показания температуры и влажности

- Измерение по шкале Цельсия (С) и Фаренгейта (F)

- Диапазон измерения: температура в помещении: -10 … +50 °С (+14 … +122 °F)

 температура вне помещения: -50 … +70 °С (-58 … +158 °F)

 влажность воздуха в помещении: 20% … 99%

- Погрешность: ±1 °С, ±5% влажность

- Питание батарейки типа АА

**КНОПКИ:**

**MAX/MIN**: Показывает соответственно максимальную/минимальную температуру и влажность; очистка памяти.

**C/F**: Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:**

Нажмите **C/F**, чтобы переключить шкалу измерения (Цельсий – Фаренгейт).

Нажмите **MAX/MIN**, чтобы показывать максимальное и минимальное значения температуры и влажности, сохраненные в памяти. Удерживайте нажатой **MAX/MIN** 3 сек., чтобы очистить память.