

**ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЫШКИ СТЕКЛЯННОЙ.**

**Перед первым использованием крышки стеклянной:**

- удалите имеющиеся стикеры и наклейки;

- вымойте в теплой воде жидким моющим средством для посуды мягкой губкой. Тщательно сполосните и вытрите насухо.

- при мытье в посудомоечной машине рекомендуется вынуть ее сразу после завершения процесса мытья, чтобы исключить возможность появления пятен кондиционной влаги.

**Уход и использование:**

- Несмотря на устойчивость стекла к температурному удару следует соблюдать осторожность при перепаде высоких температур. В случае нагрева крышки выше 150 С⁰ не допускайте резкого ее охлаждения.

- не используйте крышку при обнаружении каких-либо повреждений.

- не роняйте и не ударяйте по крышке твердыми предметами, не стучите с усилием по крышке.

- для мытья крышки не применяйте металлические мочалки и абразивные чистящие средства и губки, т.к. царапины на стекле могут снизить ее стойкость к ударам.

- при очистке крышки стеклянной в посудомоечной машине загружайте её так, чтобы она не билась о другую посуду.

- не ставьте крышку в микроволновую печь

**Транспортировка и хранение:**

- транспортировку посуды необходимо производить в упаковке производителя.

- рекомендуем хранение крышки стеклянной в горизонтальном положении

**Дополнительные рекомендации по эксплуатации при использовании стеклянной крышки в духовом шкафу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Описание** | **Допустимая температура при использовании в духовом шкафу** |
|

|  |
| --- |
|  |

 | **JARKO COMPLIMENT-** Стеклянная жаростойкая крышка с пароотводом, ободом и ручкой из нержавеющей стали. Термостойкая ручка из нержавейющей стали и силиконовой втулкой  |  до 230˚, обязательно использовать прихватки во избежание получения ожогов, так как ручка нагревается. |
|

|  |
| --- |
|  |

 | **JARKO LUX-** Стеклянная жаростойкая крышка с пароотводом и ободом из нержавеющей стали. Термостойкая бакелитовая ручка-подставка.  | нет |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  **JARKO** - Стеклянная жаростойкая крышка с пароотводом и ободом из нержавеющей стали. Термостойкая пластмассовая ручка. | нет  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  **JARKO** - Стеклянная жаростойкая крышка с пароотводом из нержавеющей стали, ободом и ручкой из силикона.. Силиконовый обод сохраняет крышку от механических повреждений и скольжения по поверхности. Термостойкая силиконовая ручка не нагревается и не скользит в руках. | до 180˚.  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  **JARKO** SILK- Стеклянная жаростойкая крышка с пароотводом и ободом из нержавеющей стали. Термостойкая силиконовая ручка не нагревается и не скользит в руках. | до 180˚.  |

**СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ НЕСЛОЖНЫМ ПРАВИЛАМ, И СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА ВАМ ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО!**