**Инструкция по укладке ламината Trendtime 3**

Ключевые шаги:

Когда Вы выбираете подложку, пожалуйста убедитесь, что у нее достаточная прочность на сжатие. Этот показатель должен быть не менее 120кПА. Более мягкие подложки негативно повлияют на укладку.

Подложки Akustik Protect 80, Akustik Protect 100, Akustik Protect 500 полностью отвечают этим требованиям.

Пожалуйста обратите внимание, что плашки должны укладываться таким образом, чтобы паз смотрел в направлении укладки, а шип защелкивался в паз.

Пожалуйста склейте между собой плашки первых трех и последних трех рядов. Если пол укладывается на теплые полы или относительная влажность в помещении выходит за рамки диапазона от 30 до 65%, то склейте между собой все плашки.

Нанесите клей Parador D3 (обычный столярный клей) непосредственно на склеиваемые участки по длинным и коротким сторонам. Избегайте избыточного количества клея, чтобы он не попал на фаску.

Плашки должны быть прочно соединены меду собой. Для этого плотно притяните плашки друг к другу, например, используя самоклеющуюся ленту.

Для фиксации равномерно придавите склеенные области от края до края плашки. Убедитесь, что клей затвердел.

Отдельные обрезанные плашки должны быть вставлены в свободные области по углам.

Пожалуйста склейте их вместе. Также, как и в случае первых трех и последних трех рядов, проделайте следующее:

1. Нанесите клей на длинные и короткие стороны
2. Убедитесь, что плашки плотно скреплены
3. Придавите их равномерно от края до края плашки
4. Дайте клею затвердеть

Если Вы хотите проклеить пол на всей площади, пожалуйста свяжитесь с нами.

Полная пошаговая инструкция по укладке размещена на нашем сайте