|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО ТД «Виенто»** |
| ПАСПОРТДверца Ревизионная Металлическая (ДРМ) и Дверца Ревизионная Металлическая с Замком (ДРМЗ) |

1. **Описание и назначение изделий.**

 Люки металлические ревизионные ДРМ и ДРМЗ предназначены для обеспечения доступа к скрытым коммуникациям.

Материал: холодно - катанный листовой металл 08 ПС. Толщина листа рамы 0.8 мм; створки 0.7 мм Покрытие: порошковая краска RAL 9016.

Люки просты в монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительной отделки и финишной обработки.

Люки различаются по способу фиксации дверцы.

Возможны два варианта:

- люк ДРМ с фиксацией двери на магнитах со штампованной ручкой;

- люк ДРМЗ с фиксацией двери при помощи почтового замка.

|  |  |
| --- | --- |
| Люк в сборе | 1шт. |
| Упаковочный пакет | 1шт. |
| Транспортные уголки | 4шт. |
| Паспорт | 1шт. |

1. **Комплектность изделия.**
2. **Технические характеристики и основные размеры изделий.**

Глубина монтажной рамки люка 30 мм. Ширина рамки люка 25 мм. Люк имеет крепежные отверстия на монтажной рамке.

1. **Монтаж изделия.**

Установить изделие в подготовленный проем по уровню, закрепить раму по периметру при помощи саморезов или дюбелей. Проверить работоспособность изделия (открывание-закрывание).

1. **Обслуживание изделия.**

Обслуживание не требуется.

1. **Транспортировка и условия хранения.**

Транспортировка изделий может быть осуществлена любым видом транспорта. Хранить изделия рекомендуется в вертикальном положении в сухом закрытом помещении. Условия хранения и транспортировка люков должны осуществляться в соответствии с 6 частью ГОСТа 15150 и по ГОСТу 23170. Условия погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

При эксплуатации избегать прямого попадания воды.

1. **Гарантийные обязательства.**

На изделие предоставляется гарантия 3 года с момента покупки (согласно отметке, в паспорте или товарно-кассовому чеку), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей. Гарантия на магниты и замки - 1 год.

В гарантийном случае может быть отказано:

- на изделии имеются механические повреждения;

- нарушены условия эксплуатации;

- изделие используется не по назначению;

дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 габариты люка \_\_\_\_ х \_\_\_\_х \_\_\_\_

масса люка \_\_\_\_\_\_\_

дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отметка торгующей организации

Люки имеют Код ТН ВЭД 7326 90 980 7, и не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации».

Произведено: ООО ТД «Виенто»

Адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Петрова, д.10, офис 201

тел. +7 (4912)427-047 (многоканальный), http://viento.pro/, e-mail: info@viento.pro