

**Схема сборки стеллажей серии Optimus Hook Pro**

Важно! Сборка производится с помощью резинового молотка.

1. К стойкам сначала крепятся поперечные балки, затем продольные балки
2. Балки забиваются резиновым молотком.
3. Ставится пластиковый подпятник.
4. Застилается фанера.

Допустимая нагрузка на секцию до 2400 кг, на ярус до 300 кг.

