**АКВА-АЛЬГИЦИД**  
**(непенящийся)**  
**(Средство для обработки воды в плавательных бассейнах)**  
**Назначение:** Препарат быстро и эффективно предотвращает рост водорослей и грибков в воде бассейна; помогает удалять вещества, обуславливающие мутность воды.  
**Рекомендации по применению при отсутствии автоматического дозирующего устройства:** препарат добавляют с помощью мерника непосредственно в воду плавательного бассейна около места подачи воды при работающем циркуляционном насосе.  
**Рекомендуемые дозировки**:  
- предварительная обработка(до заполнения чаши водой): на стены и дно бассейна (для образования защитного слоя) нанести раствор препарата (на 200мл АКВА-АЛЬГИЦИДА - 10 л воды) и дать высохнуть.  
- текущая обработка: 50мл (50г) на 10м3 воды (открытый бассейн) и 30мл (30г) на 10м3 воды (закрытый бассейн) один раз в три дня. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 7 часов.  
- «ударная» обработка: 150мл (150г) на 10м3 воды – по мере необходимости. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 18 часов.  
**Дополнительное назначение**: рабочий раствор препарата (на 100мл АКВА-АЛЬГИЦИДА – 600мл воды) может применяться для антигрибковой обработки пластиковых и резиновых дорожек, настилов, кафельных кромок и т.д.  
**Примечания:**  
 Хранить с плотно закрытой крышкой, вне досягаемости детей.  
 Не смешивать с другими химикатами в концентрированном виде.  
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.   
Не принимать во внутрь.  
Работать в защитных перчатках.  
**Состав**: четвертичные аммониевые соединения не менее **12%,** дистиллированная вода.  
**Условия хранения**: хранить в герметичной упаковке при положительной температуре. Избегать попадания прямого солнечного света. В недоступном от детей месте.  
**Гарантийный срок хранения:** 2 года с даты изготовления.