Габариты



Тиски станочные 100мм для сверлильных станков Q19100 ZITOM

Ширина губок S, мм = 100
Высота губок h, мм= 26
Максимальный ход губок а, мм = 75
Крепёжнй паз, мм = 15\*87
Расстояние м/у пазами, мм = 130
Длина L, мм = 250
Ширина A, мм = 160
Высота H, мм = 60
Масса, кг = 3,5
Корпус и подвижная губка изготовлены из высококачественного чугуна.