**Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов GP KB01100AAAHCCS-2CR1**

Комплект зарядного устройства GP и четырех аккумуляторов АAА емкостью 1000 мАч представляет собой отличное решение для заряда элементов питания различной емкости. Готовые к работе элементы питания будут всегда под рукой. Дополнительные аккумуляторы позволят вам забыть об одноразовых элементах питания и сэкономить на них значительную сумму для семейного бюджета.

**Удобство использования**

Зарядное устройство GP удобно в использовании и имеет привлекательный внешний вид. Простая и надежная конструкция позволяет заряжать аккумуляторные батареи АА или ААА. Устройство имеет 2 независимых канала для зарядки аккумуляторов. Функция автоматического отключения, предотвращает от перегрева аккумуляторов. Длительность заряда — до 12 часов.

**Безопасность**

Для оптимальной работы зарядного устройства выбирайте аккумуляторы только с никель-металлогидридным сердечником.

Зарядное устройство, как и элементы питания, производится из экологичных материалов, и не загрязняет природу в процессе утилизации и переработки после окончания срока службы.

Универсальные зарядные устройства GP сертифицированы согласно требованиям российского стандарта ГОСТ 12.2.007.12-88 и международной системе контроля качества по стандартам ISO9001 и ISO14001.

**Инструкция по эксплуатации:**

1. Подключите зарядное устройство непосредственно к источнику питания. Никогда не используйте удлинители.

2. Заряжайте только никель-металлгидридные аккумуляторы GP в данном зарядном устройстве.

3. Одновременно в разных каналах можно заряжать аккумуляторы двух типоразмеров: АА и ААА.

4. При заряде необходимо устанавливать два аккумулятора в один канал.

5. Вставьте никель-металлгидридные аккумуляторы GP в зарядное устройство согласно полярности. Избегайте неправильной постановки на зарядку.

6. Запрещается заряжать батареи разных мощностей одновременно, даже если одного типоразмера.

7. Светодиодные индикаторы зеленого цвета будут светиться во время зарядки. Когда зарядное устройство будет отключено от источника питания или из него будут вынуты аккумуляторы (или один аккумулятор из канала), индикатор погаснет.

**Характеристики**

* Наименование GP KB01100AAAHCCS-2CR1
* Тип заряжаемых аккумуляторов: NiMH
* Типоразмер аккумуляторов: АА/ААА
* Слоты для заряда: 4
* Длительность заряда: до 12 часов
* Питание: от сети
* Размеры: 105 × 65 × 70 мм

**Комплектация:**

* Зарядное устройство
* Инструкция
* Аккумуляторы АAА 1000мА\*ч: 4шт.