«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Канальная гайка М8 LUCKY Guy
оцинкованная**

К применению со всеми монтажными профилями шириной 39 мм; 41 мм; 41,3 мм, компаний DKC, GRAND LINE; OSTEC MARKET; HILTI; FISCHER.

Для монтажа ответственных конструкций вентиляции, инженерных коммуникаций. Легкая установка в профили-траверсы и крепление без огнеопасных сварочных работ.

Надёжная фиксация и расклинивание в теле траверсы при вворачивании резьбовой шпильки М8 через сквозное отверстие на гарантированные три полных витка резьбы. Легкое скольжение по всей длине профиля.

Материал – сталь. Антикоррозийное покрытие – гальваническое цинковое покрытие толщиной 6-9 микрон. Дополнительный инструмент при установке не требуется.

Нагрузки на канальную гайку М8:

* Максимальная рекомендуемая нагрузка на растяжение – 5,5 kH.
* Максимальная рекомендуемая нагрузка на срез – 0,7 kH.
* Момент затяжки – 10,0 Нм.

Толщина: 4 мм

Ширина: 20 мм

Длина: 35 мм

Форма гайки - прямоугольник

Вес 1 шт.: 20 г (Нетто)

Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

В одной упаковке: 25 шт.

Упаковка – 500 г

Материал упаковки – п/э пакет