«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Пластина опорная для STRUT-профиля М8 LUCKY Guy, оцинкованная**

Универсальные шайбы для использования со всеми типами монтажных профилей шириной 39 мм; 41 мм; 41,3 мм компаний DKC, GRAND LINE, OSTEC MARKET, HILTI, FISHER.

Простое и эффективное техническое решение по точной подгонке и исключения бокового смещения при монтаже на канальную гайку М8. Для монтажа силовых и слаботочных кабельных трасс, систем сплинклерного пожаротушения и водоснабжения. Как надежное крепление монтажных профилей, шин, STRUT-профиля к вертикальному и потолочному основанию с помощью анкерного болта М8.

Материал – горячеоцинкованная листовая сталь по ГОСТ 14918-80, толщиной 2,0 мм. Монтажное отверстие 9,0 мм.

Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Длина – 45,5 мм

Ширина – 40 мм

Высота – 10 мм

Толщина – 2,0 мм

Отверстие – 9,0 мм

Вес 1 шт – 36 г (Нетто)

Упаковка – п/э пакет

В 1-ой упаковке – 25 шт.