|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato**  |
| 00306200 | Elettrovalvola acqua/aria N.C1/2” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR.**Dati tecnici:*** Misura: 1/2" F
* Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C
* Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)
* Alimentazione: 230 V

**Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 1/2" F o equivalente.** |
| 00306202 | Elettrovalvola acqua/aria N.C3/4” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR.**Dati tecnici:*** Misura: 3/4" F
* Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C
* Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)
* Alimentazione: 230 V

**Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 3/4" F o equivalente.** |
| 00306204 | Elettrovalvola acqua/aria N.C 24 C1” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR.**Dati tecnici:*** Misura: 1" F
* Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C
* Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)
* Alimentazione: 230 V

**Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 1" F o equivalente.** |
| 00306206 | Elettrovalvola acqua/aria N.C1/2” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR.**Dati tecnici:*** Misura: 1/2" F
* Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C
* Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)
* Alimentazione: 24 V

**Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 1/2" F o equivalente.** |
| 00306208 | Elettrovalvola acqua/aria N.C 24 V3/4” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR.**Dati tecnici:*** Misura: 3/4" F
* Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C
* Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)
* Alimentazione: 24 V

**Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 3/4" F o equivalente.** |