**Руководство по эксплуатации**

**Характеристики продукта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение | DC12В | Диапазон слышимости | 1000м |
| Время записи | 1000с | Мощность | 100Вт |

**Источник питания:**

Громкоговоритель имеет три способа питания, как показано ниже:

1. Внешний DC12В источник питания: напряжение постоянного тока составляет 12В. Не используйте больше 12В.


2. Питание с помощью литиевой батареи: потяните за застежку, чтобы открыть заднюю крышку громкоговорителя, затем снимите держатель батареи и вставьте его в литиевую батарею. Закройте заднюю крышку и используйте.


3. Питание с помощью сухой батареи: потяните застежку и вставьте держатель батареи. В соответствии с положительными и отрицательными электродами, показанными на товаре, вы можете поместить 8 батарей размера C, а затем закрыть заднюю крышку для использования.


**Описание функций:**


Функциональный переключатель имеет три положения: MP3 / MIC / SIREN



1. **MP3 функция：**Нажмите переключатель в MP3, индикатор загорится и вы сможете войти в режим MP3.

**1.[/RECORD]:** Короткое нажатие кнопки - для воспроизведения предыдущего элемента при использовании TF-карты, U-диска или Bluetooth; Длительное нажатие кнопки для записи; Длительное нажатие еще раз для завершения записи. Если время записи превышает 1000 секунд, он автоматически переходит в режим воспроизведения.



**2.[►ll /  ]**: Короткое нажатие кнопки позволяет воспроизвести или остановить элемент TF-карты, U-диска, Bluetooth или AUX; Длительное нажатие позволяет им перейти в режим одиночного или повторяющегося цикла.

**3.[]:** Короткое нажатие кнопки необходимо для воспроизведения следующего элемента при использовании TF-карты, U-диска или Bluetooth.

**4.[Play/ ]**: Короткое нажатие кнопки - для воспроизведения записи; Короткое нажатие еще раз - закрытиe записи. Длительное нажатие открывает функцию Bluetooth. Имя Bluetooth - MEGAPHONE. Длительное нажатие еще раз позволяет закрыть функцию Bluetooth.

**5.[SINGLE CYCLE /]**: Короткое нажатие этой кнопки позволяет музыке перейти в режим одиночного цикла; Длительное нажатие открывает функцию Bluetooth. Имя Bluetooth-Megaphone, затем откройте мобильный Bluetooth для подключения. Длительное нажатие еще раз позволяет закрыть функцию Bluetooth.

**6.[USB/TF]** Соответственно вставьте U-диск или TF-карту, выберите функциональную клавишу для воспроизведения элемента.

7.**[AUX]** Подключите звуковое оборудование с помощью специального провода, а затем воспроизведите элемент. При использовании AUX громкоговоритель не позволяет выбрать  или 

**B、Функции микрофона：**

1. Поверните переключатель на микрофон, потяните за спусковой крючок или нажмите переключатель микрофона, после чего вы сможете говорить.

2. При длительном использовании вы можете заблокировать переключатель, нажав кнопку микрофона в указанном направлении, и повернуть его назад, когда он не используется.

3. В соответствии с вашими потребностями отрегулируйте громкость микрофона; когда окружающее пространство очень мало, может раздаться вой, и громкость должна быть уменьшена.

**C、Функции сирены：**

1. Поверните переключатель на СИРЕНУ, нажмите спусковой крючок или нажмите переключатель микрофона, чтобы подать сигнал тревоги.
2. При длительном использовании вы можете заблокировать переключатель, нажав кнопку микрофона в указанном направлении, и повернуть его назад, когда он не используется.
3. Громкость звукового сигнала тревоги не регулируется.

**Выключенное состояние**

Когда устройство не используется, микрофон находится в разблокированном положении, индикатор и питание выключены.

**Примечания:** 

1. Этот продукт предназначен для использования на улице и не должен воспроизводиться в непосредственной близости от человеческих ушей.

2. При использовании продукта, пожалуйста, убедитесь в правильном напряжении питания.

3. Изделие хорошо защищено от дождя и влаги.

4. Если вы не используйте продукт в течение длительного времени, пожалуйста, выньте сухую батарею и регулярно заряжайте литиевую батарею.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Гарантийный талон**

Имя пользователя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок гарантии:\_\_\_\_\_\_

1. При нормальном использовании мы предложим бесплатное техническое обслуживание для любых проблем с качеством.
2. При техническом обслуживании, пожалуйста, принесите гарантийный талон.