**Элемент крепежа (шайба) Teplofom+**, является расширителем шляпки дюбеля обеспечивая лучшее прижатие, закрепление панели и предохраняя поверхность панели от сквозного прорыва.

Расход:  
панель Теплофом+ (2500х600мм.) – 11 шайб.  
панель Теплофом+ (1250х500мм) - 8 шайб.

Выпускаются в двух вариантах: оцинкованные и нержавеющие

Применение: в помещениях с постоянной влажностью