«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Опора столба «Стакан» 70х70х150 мм,  
оцинкованная «LUCKY Guy»**

Быстрое и надёжное крепление столбиков ограждений сечением до 70х70 мм при устройстве террас, открытых веранд, балконов, пергол, внешнего контура летних кафе. Для организации малых архитектурных форм и ландшафтного проектирования общественных и частных пространств, ограждения и выделения экологических троп и маршрутов.

Для крепления к основанию 6 отверстий d=8,5 мм и 4 отверстия d=10,5 мм. Для крепления тела столба к опоре 8 отверстий d=5,1 мм и 4 отверстия d=10,5 мм.

Установку производить по уровню. При установке к основанию использовать анкера и дюбеля. При закреплении столба использовать саморезы, резьбовые шпильки-стяжки.

Материал изготовления – горячеоцинкованная сталь толщиной 2 мм по ГОСТ 14918-80.

Идеальное дизайнерское и техническое решение для уличной установки. Крепёж в комплект не входит.

Работать в перчатках.

Посадочное место под брус: 70х70 мм

Высота посадочного места: 150 мм

Ширина: 170 мм

Длина: 170 мм

Высота: 150 мм

Вес 1 штуки – 0,88 кг

Упаковка – картонная коробка

1 коробка – 4 штуки

Вес одной коробки – 3,51 кг

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Сделано в России