Рекомендации по укладке

Способы крепления – на клей к стене

Требования к основанию

- поверхность рабочей стены должна быть сухой, ровной, без бугров и впадин, очищенной от обоев и краски

- при необходимости зашпаклюйте или покройте слоем грунтовки

- если стены имеют значительные неровности, то выровнять их можно при помощи гипсокартона

- для предотвращения появления плесени поверхность стены следует обработать антисептиком и дать ей высохнуть

Пошаговая инструкция:

Шаг 1 Разметка

В начале приготовьте уровень, карандаш и линейку. Отметьте горизонтальные или вертикальные линии, где в дальнейшем будет крепиться панель. Затем следует измерить рабочую поверхность, чтобы рассчитать точное количество необходимого материала.

Шаг 2 Установка фурнитуры

Монтаж необходимо начинать от угла помещения, можно вести панель как вправо, так и влево.

Нельзя забывать, что при установке завершающих панелей, пол в помещении должен быть полностью готов (застелен ламинатом, паркетом, уложена плитка и т.д.)

Шаг 3 Установка панелей

После того как смонтированы первые планки, можно приступать к установке всех панелей.

Монтаж необходимо начинать от угла помещения, можно вести планки как вправо так и влево. Все панели приклеиваются с использованием клеевого пистолета.

При наличии на стене выключателей или розеток, прорежьте панель и установите на него короб.

Идеально подойдут для интерьеров в стиле элегантная классика, стильный скандинавский и уютный прованс.

Панели помогут вам создать идеальное сочетание цвета и текстуры для уникального шарма и изысканности в вашем интерьере.

Ярко выраженная текстура, тон и фактура идеально подойдут для любого интерьера.

**Влагостойкость** - с легкостью выдерживают воздействие влаги, конденсата и пара.

**Износостойкость** - устойчивы к царапинам и УФ-лучам.

**Практичность** - не разбухает, не рассыхается, не расслаивается.

**Простой уход** - в большинстве случаев достаточно влажной уборки.

Могут применяться в жилых и коммерческих помещениях