«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Опора П-образная для зажима труб от 25 мм до 60 мм, оцинкованная, арт. 200 3Т 2560 0**

Универсальная опора для крепления и жёсткой фиксации труб в диаметре от 25 мм до диаметра 60 мм.

Необходимый элемент для монтажа спутниковых и телевизионных антенн, технологических стоек к оборудованию и мониторам, оборудования и трубопроводов в тепличных комплексах и цветочных оранжерей для поверхностного капельного орошения, микроспринклерного и спринклерного орошения, голден спрей, внешних капельниц, внесения удобрений (фертигации), систем фильтрации. Используйте скобы М7 и М8.

Два монтажных отверстия-эллипса 9х25 мм. Длина опоры 95 мм. Ширина 30 мм. Высота 23 мм. Толщина стали 2,0 мм.

Лёгкий монтаж на вертикальные и горизонтальные поверхности. Работать в перчатках. Крепёж в комплект не входит.

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Сделано в России

Длина: 95 мм

Ширина: 30 мм

Высота: 23 мм

Толщина: 2,0 мм

Материал: сталь 08ПС,

антикоррозионное покрытие – горячий цинк по ГОСТ14918-80

Вес 1 штуки: 0,08 кг

Упаковка: 50 штук, гофрокоробка

Вес упаковки: 4,01 кг