ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Профессиональный набор инструмента для дома и авто в чемодане

Deko DKMT89 (89 предметов)

##  описание и назначение

* Все предметы набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии.
* Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.
* Противоскользящее покрытие трещотки обеспечивает удобство пользования и максимальный комфорт во время работы с инструментом.
* Инструменты предназначены для строительно-монтажных, ремонтных и прочих работ.

## **технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Вес набора, кг | 4,05 |
| Габаритные размеры, мм | 375х80х270 |

## **Меры безопасности**

**Не работать под напряжением!**

* Используйте инструмент согласно его назначению.
* Перед работой необходимо осмотреть инструмент на предмет повреждений. Изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов и других механических повреждений.
* В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование

## **КОМПЛЕКТ поставки**

* 1 шт. Отвертка-держатель для бит 6.35мм,
* 4 шт. Отвертка PH 1x75, 2x100; SL 5x75, 6x100мм,
* 1 шт. Длинногубцы 6“,
* 1 шт. Плоскогубцы 6“,
* 1 шт. Пила 6“,
* 3 шт. Лезвия для ножа 9 мм,
* 11 шт. Шестигранный ключ 1,5 – 6мм,
* 8 шт. Комбинированные ключи 8,10,11,12,13,14,15,17мм,
* 1 шт. Трещотка 3/8",
* 1 шт. Удлинитель 3/8"х6"
* 1 шт. Адаптер 3/8"х1/4",
* 1 шт. Универсальный шарнир 1/4",
* 9 шт. Торцевые головки 1/4": 5,6,7,8,9,10,11,12,13мм,
* 10 шт. Торцевые головки 3/8": 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19мм,
* 1 шт. Рулетка 3 м,
* 1 шт. Молоток 300 г,
* 30 шт. Биты SL3,4,5,6,6; PH0,1,2,2,3; PZ0,1,2,2,3; H2,3,4,5,6; T10,15,20,25,27,30,35; S1,2,3;
* 1 шт. Магнитный держатель для бит 60мм,
* 1 шт. Строительный нож 9 мм,
* 2 шт. Лезвия для пилы 6".

## **Срок службы**

Информацию о сроке службы инструмента вы можете узнать на сайте www.z3k.ru. Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## **хранение и транспОртировка**

* После проведения работ регулярно производите очистку рабочих частей инструмента.
* Храните наборы инструмента в чистом сухом месте.
* Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
* При хранении и транспортировании наборы инструментов должны быть защищены от механических повреждений.
* Условия транспортирования и хранения указанных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

## **Утилизация**

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.

**\* Примечание:** Компания производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделий и комплектации набора инструментов, не влияющие на его основные характеристики, без уведомления потребителя.

**Экспортер:**«NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD»
**Адрес экспортера:** ROOM 1802, NO.555, RILI MIDDLE ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

**Изготовитель:** «NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD»

**Адрес изготовителя:** No. 227, Kesheng Road, Jishigang, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China
**Импортер:** ООО "ДЕКО ЕВРОПА"
**Адрес импортера:** 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел. +7 (905) 518-81-22
E-mail: info@z3k.ru
**Сделано в Китае**

**Дата производства указана на индивидуальной упаковке.**