ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Набор инструментов для авто DEKO SS83 (83шт.)

##  описание и назначение

* Все предметы набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии.
* Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.
* Противоскользящее покрытие рукояток отверток обеспечивает удобство пользования и максимальный комфорт во время работы с инструментом.
* Инструменты предназначены для строительно-монтажных, ремонтных и прочих работ.

## **технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Вес набора, кг | 2,4 |
| Габаритные размеры, мм | 342х345х80 |

## **Меры безопасности**

**Не работать под напряжением!**

* Используйте инструмент согласно его назначению.
* Перед работой необходимо осмотреть инструмент на предмет повреждений. Изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов и других механических повреждений.
* В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование

## **КОМПЛЕКТ поставки**

* Отвертки SL: 6x38, 5х75, 5х100, 6x100, 6x125, 6x150 мм
* Отвертки PH: 2x38, 1x75, 1x100, 2x100, 2x125, 2x150 мм
* 1шт держатель для бит 6.35мм
* 6шт прецизионные отвертки: PH0, 1, SL1.4, 2.0, 2.4, 3.0
* 2 шт z-образный ключ: PH1 x SL5, PH2 x SL6
* 50шт биты:
	+ SL3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7
	+ PH0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3
	+ PZ0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3
	+ T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
	+ T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
	+ H2, 3, 4, 5, 6, S0, 1, 2, 3
* 12 шт бита-головка:
	+ Metric 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
	+ SAE 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"

## **Срок службы**

Информацию о сроке службы инструмента вы можете узнать на сайте www.z3k.ru. Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## **хранение и транспОртировка**

* После проведения работ регулярно производите очистку рабочих частей инструмента.
* Храните наборы инструмента в чистом сухом месте.
* Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
* При хранении и транспортировании наборы инструментов должны быть защищены от механических повреждений.
* Условия транспортирования и хранения указанных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

## **Утилизация**

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.

**\* Примечание:** Компания производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделий и комплектации набора инструментов, не влияющие на его основные характеристики, без уведомления потребителя.

**Экспортер:**NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
**Адрес экспортера:** ROOM 1802, NO.555, RILI MIDDLE ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

**Изготовитель:** NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

**Адрес изготовителя:** No. 227, Kesheng Road, Jishigang, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China
**Импортер:** ООО "ДЕКО ЕВРОПА"
**Адрес импортера:** 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел. +7 (905) 518-81-22
E-mail: info@z3k.ru
**Сделано в Китае**

**Дата производства указана на индивидуальной упаковке.**