**Паспорт: ЛЮК 3т ТУ 22.29.29-001-752101117-2017**

1. ***Назначение и область применения:***

Люк предназначен для установки его на смотровых кабельных колодцах, сетей водопровода и канализации (на всех видах инженерных сетей) в зоне зеленых насаждений, на тротуарах и пешеходных дорожках.

Условное обозначение:

ЛЮК 3т ТУ 22.29.29-001-752101117-2017 Тип Л

1. ***Основные размеры и технические параметры:***

Габаритные размеры мм:

- диаметр крышки – 560

- высота крышки – 27



А = 38 мм

B = 27 мм

C = 560 мм

D = 720мм

E = 600 мм

- диаметр корпуса – 720

- высота люка – 38

- внутренний диаметр – 600

1. ***Комплектность:***

Крышка – 1 шт.

Корпус – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. (на партию люков)

1. ***Сведения о приемке:***

Люк легкий полимерно-песчаный для смотровых колодцев соответствует требованиям конструкторской документации

Крышка люка испытана на механическую прочность усилием 30 кН

Представитель ОТК изготовителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Изготовитель гарантирует прочность и работоспособность люка в течение 1 года с момента его установки или 1,5 года с момента отгрузки потребителю при соблюдении условий эксплуатации. Во избежание повреждения Люка ЛП запрещается производить ударное воздействие ломом или кувалдой.