«Все Инструменты»

**Кронштейн опорный LUCKY Guy L=100 мм,
оцинкованный, арт. 200 03 10060 30 0**

Кронштейн универсального применения в системах монтажа разных систем трубопроводов: водоснабжения, ГВС, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, газопроводов низкого давления, как внутри помещений, так и в уличном исполнении.

Рекомендовано к использованию в техподпольях, чердаках, подвалах и в местах с повышенной влажностью. Необходимое решение при реновации объектов ЖКХ и нового строительства.

Изготовлено из листовой горячеоцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, с усиленным классом антикоррозийной защиты. Ребро жёсткости по всей длине обеспечивает неповторимую устойчивость.

Распределённая нагрузка на центр 90 кг, нагрузка на край 70 кг.

В верхней полке три отверстия 11х18 мм, монтажные отверстия к стене – два отверстия d=11х18 мм. Толщина стали 2,0 мм.

Удобный и быстрый монтаж на анкера, дюбеля, болты. Комфортная установка сантехнических хомутов и другого технологического и специального оборудования.

Крепёж в комплект не входит. Работать в перчатках.

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Сделано в России

Длина рабочая: 100 мм

Длина к стене: 60 мм

Ширина: 30 мм

Материал: сталь

Толщина стали: 2,0 мм

Антикоррозийное покрытие – горячий цинк

Вес 1 шт.: 0,099 кг

Упаковка: 30 шт.

Упаковка: гофрокартон

Вес 1-ой упаковки: 2,97 кг