Сайт АО «НПФ «ПЕТРОТЕХ» (www.petrotehspb.ru)

**Профиль Z-образный 30х20х40х1,2 мм,  
L=1000 мм, оцинкованный,**

**арт. 100 12 030 0**

Рекомендованное изделие для крепления и монтажа солнечных батарей на стенах и кровлях зданий. Лёгкий монтаж.

Универсальное решение в сельской местности, для создания временных ограждений для домашних животных. Можно использовать, как основы садовых шпаллер на дачных участках в садах и огородах, в том числе, теплицах. Разрешено уличное использование.

Лучшее решение при обшивке загородного и сельского дома при устройстве вентилируемых фасадов, как уникальная подсистема.

Удивительная жёсткость конструкции и прямолинейность подойдут и для других целей в руках умелого мастера.

Работать в перчатках.

Легко перевозится в легковых машинах и общественном транспорте. Антикоррозийное покрытие горячим цинком по ГОСТ 14918-80.

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Сделано в России

Длина: 1000 мм

Ширина полки: 30 и 40 мм

Высота полки: 20 мм

Толщина стали: 1,2 мм

Вес 1 шт.: 0,69 кг

Упаковка: 10 штук

Вес одной упаковки: 6,9 кг

Упаковка: стрейч