Внимание! В некоторых случаях внутри корпуса устройства может возникать воздушная пробка, из-за чего компрессор перестает подкачивать воду, хотя функционирует исправно. Эту проблему можно устранить самостоятельно, если на несколько секунд подать на входной штуцер воздух или воду под давлением. Сделать это можно с помощью велосипедного насоса или водопроводного крана. Когда почувствуете, что воздух начал проходить – проблема устранена.