**ВНИМАНИЕ!**

**Важная информация. Внимательно изучите ее перед эксплуатацией изделия.**

- Используйте изделие только по прямому назначению.

- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.

- Изделие может опрокинуться и нанести тяжелые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепеж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.

- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.

- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.

**Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2С и относительной влажностью 45-70%.

2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.

3. Не следует ставить на поверхности мебели горячие предметы.

4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.

5. Удаление пыли с поверхностей следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).

6. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, и прочих не предназначенных для ухода за изданиями из ЛДСП препаратов.

**Гарантии изготовителя.**

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «Инструкцию по сборке» и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

5. Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.

Важно! Сохраните инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламации. В случае составления рекламации пользуйтесь, пожалуйста, обозначением из инструкции сборки.

**ШКАФ ТРЕНД-2**

1. Боковины и вертикаль среднюю расположить на ровной горизонтальной поверхности.

2. Подготовить стяжки эксцентриковые к установке, накрутив пластиковый дюбель на соединительный винт и забить в предназначенные для этого отверстия на боковинах и средней вертикали шкафа. Вставить шканты и полкодержатели в соответствующие отверстия. Вставить эксцентрики в дно, полки(8), (9) и цоколь.

3. Установить ответные планки петель на боковины шкафа.

4. На ЛЕВУЮ боковину с помощью стяжек эксцентриковых закрепить цоколь, дно и полки жесткие (8).

5. Установить среднюю стенку, закрепив с помощью евровинтов к дну и полкам(8).

6. Закрепить на среднюю стенку жесткие полки((9) с помощью стяжек эксцентриковых

7. Установить и закрепить с помощью стяжек эксцентриковых ПРАВУЮ боковину к дну, полкам(9) и царге.

8. Вставить задние стенки в пазы шкафа, установить крышку и закрепить ее с помощью евровинтов.

9. Закрепить с помощью саморезов штангодержатели и установить штангу.

7. Установить пластиковые подпятники на боковины и цоколь шкафа с помощью гвоздей.

8. Установить петли на фасады шкафа. Закрепить фасады на ответных планках петли, установленных на боковинах. Отрегулировать положение фасадов регулировочными винтами на петлях.

9. Вставить съемные полки.

10. Установить ручки на фасады с помощью винтов.

11. Установить самоклеящиеся заглушки на технические отверстия.

**ВНИМАНИЕ! При необходимости воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели.**