**Паста притирочная эмульсионная**

ТУ 0254-004-45540231-2000

**Техническое описание продукта**

 Высокоэффективная притирочная паста на водной основе. Содержит в своем составе компоненты для черновой и чистовой обработки, что позволяет исключить использование паст с абразивным наполнителем разного номера. Позволяет удалять неровности и поверхностные дефекты с седел и фасок клапанов, обеспечивая шероховатость до Ra=0,8 мкм. Может использоваться для обработки хромированных покрытий и режущего инструмента. Рекомендовано для всех типов двигателей.

**Свойства:**

-Обеспечивает получение оптимальной шероховатости обрабатываемой поверхности;

-Смывается водой;

-Хорошо удерживается в зоне работы, не вытекает;

-Повышает производительность работ.

**Применение:**

 Нанести притирку по периметру фаски клапана. Клапан вставить в направляющую и прижать к седлу. Вращательными движениями произвести притирку клапана. После обработки удалить остатки пасты при помощи смоченной ветоши, обезжирить.

Температура применения: от плюс 5 0С до плюс 40 0С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Внешний вид и цвет | Паста серого цвета |
| 2 | Пенетрация без перемешивания, 0,1мм | 310-360 |
| 3 | Коррозионное воздействие на металлы | отсутствует |
| 4 | Размер зерна, мкм | 63-88 |

**Меры предосторожности:**

Состав в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40 ºС и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном от детей месте. Вредно при попадании на кожу, вдыхании и проглатывании.

**Состав:**

Абразивные порошки, вода, минеральное масло, эмульгатор

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°С до + 40°С в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения - 5 лет.