


**ООО «ПроМасГрупп»**

**ПАСПОРТ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ.**

**Укрытие для сварочных работ**

**Палатка сварщика "МногоТентов" домик**

**2х2 м.**



**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию торговой марки "МногоТентов" созданную в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы и современные технологии, используемые при производстве нашей продукции, гарантируют надежность и простоту в техническом обслуживании.

Информация, содержащаяся в данной публикации, является верной на момент поступления в печать. В интересах развития компания оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию, также вносить изменения в конструкцию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств. Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации оборудования или самостоятельного изменения конструкции оборудования, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в паспорте.

**ГАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

* Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ при соблюдении правил эксплуатации и хранения.
* Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии паспорта.
* Гарантийный срок использования - 12 месяцев с момента продажи.
* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных и других
* изменений, не ухудшающих эксплуатационных свойств изделия.

**НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Палатка сварщика "МногоТентов" домик 2х2 метра предназначена для проведения сварочных работ, для ремонта трубопроводов, и других сварочно-монтажных работ в различных погодных условиях. Палатка имеет три входа на молниях и одно вентиляционное окно. Каркас палатки имеет качественное порошковое покрытие, которое защищает металл от коррозии.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Палатка сварщика "МногоТентов" домик 2х2 метра представляет собой сборный металлический каркас без дна на который крепится тентовое укрытие (Сертификат соответствия: ТУ 13.92.22-001-0148255752-2021).

**Материалы палатки:**

* Каркас изготовлен из стальной трубы 20х20х1 мм и покрыт порошковой краской.
* Соединительные элементы каркаса изготовлены из стальной трубы 25x25x1.5 мм и покрыты порошковой краской.
* Крыша тента изготовлена из морозостойкой ткани ПВХ от 550 до 650гр/м2
* Стены тента изготовлены из брезента ОП (арт 111350ОП) 380 гр/м2.

**Весогабаритные характеристики:**

* Габаритные размеры: (ширина Х длинна Х высота) 2000х2000х2400 мм.
* Масса палатки: не более 33 кг.
* Объём: 0,16м3
* Габариты каркаса в упаковке: 1350х270х250 мм.
* Габариты тента в упаковке: 600х400х300 мм.

**Комплектация:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество, шт. |
| Каркас стальной | 1 |
| Тент | 1 |
| Паспорт изделия | 1 |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Потемкина, д.154

Телефон: 89223205050, 8 (3412) 906909 доб. 104

Электронная почта: office@mnogotentov.ru

Cайт: https://www.mnogotentov.ru

Дата продажи: **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20\_\_ года

Руководитель


\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

**Порядок сборки**

* Собрать каркас палатки , начиная с основания поз. 1, 8.
* Установить вертикальные стойки поз. 6,7.
* Собрать крышу, поз. 2, 3, 4, 5, 9.
* Натянуть тент, закрепить его с помощью завязок.
* Разбирать палатку в обратном порядке.

****