«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Опора столба «Русский штык»  
50х50 мм, H=600 мм, оцинкованная**

Для индустриального применения при возведении деревянных заборов, барьеров, ограждений, деревянных беседок и пергол.

Незаменима при устройстве пешеходных дорожек и ступеней-площадок на открытом рельефе местности. Особенно на заболотистой местности, в районах повышенной влажности. Востребована при устройстве таких прогулочных дорожек в песчаных дюнах, в районах повышенной ветровой эрозии. Показаны к применению на садовых участках, общественных местах, заповедниках и заказниках, где имеются ограничения на шумные земляные работы.

Разметить трассу и места работы. Первоначально пробить шурфы в земле с помощью лома. После чего устанавливать опоры. Для дополнительной жёсткости конструкции можно сбоку фиксировать квадратное основание штыка и деревянного бруска. Монтажные отверстия d=5,1 мм – 12 штук.

Антикоррозийное покрытие горячим цинком по ГОСТ 14918-80. В теле опоры отштампованы упоры-пуклёвки «клык-кабана».

Крепёж в комплект не входит. Устанавливать по уровню. Работать в перчатках.

Общая длина: 600 мм

Ширина: 62,5 мм

Толщина: 62,5 мм

Сечение квадратной трубы для монтажа: 50х50 мм

Длина монтажной части под брус: 150 мм

Толщина металла: 1,5 мм

Соединение – десять проникающих заклёпок

Вес 1 шт.: 0,93 кг

Упаковка: без упаковки

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Сделано в России