«Все Инструменты»

**Зажим балочный усиленный 41 мм LUCKY Guy М10,**

**оцинкованный, арт. 600 04 41М10 Н140 0**

Для крепления кабельных трасс, монтажного страт-профиля 41 мм к двутавровым балкам, когда исключено крепление на сварку и запрещено делать сквозные отверстия в двутавровой балке для крепления на метрический крепёж. Используется при выполнении ремонтных работ, когда невозможно выполнять огнеопасные работы.

Быстрый монтаж без сварки и утомительного засверливания. Моментальная готовность к монтажу. Фиксирующая (зажимающая) пластина толщиной 6 мм. Скоба М10. Антикоррозийное покрытие – гальваническое цинкование.

Гайки класс прочности 5.6.

Работать в перчатках.

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина скобы: 140 мм

Ширина скобы: 43 мм (внутренний размер)

Диаметр скобы: М10

Длина пластины: 66 мм

Ширина пластины: 75 мм

Толщина пластины: 6 мм

Комплектность:

- «U»-скоба М10 – 1 шт.

- гайка М10 – 2 шт.

- шайба din 125 под М10 – 2 шт.

- зажимающая пластина – 1 шт.

Вес одного комплекта – 0,400 кг

Упаковка: без упаковки