|  |
| --- |
| **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ** Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки с полимерным покрытием для защиты от механических воздействий. Модели:**арт. 1499z, 1499f, NN100, NN110, NN120, NN130, NР100/ 6400, NР100, PL100, 3500/ NN100, NN300, NN400, NL6400, IM100, IM200, PU 100, AC110, 6400, 3500****ВАЖНО!** Перед началом эксплуатации перчаток защитных необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией.  |
| Перчатки являются средством индивидуальной защиты рук и предназначены для защиты от механических воздействий (проколов, порезов, истирания), рекомендованы к применению при работе с моющими и неагрессивными средствами, чистке и техническом обслуживании оборудования, и других работах в различных отраслях промышленности. Класс риска 1.Подбор СИЗ рук осуществляется пользователем и его работодателем с учетом оценки задач, стоящих перед работником и вероятной степенью риска на рабочем месте. Оценка рисков должна учитывать квалификацию пользователя, длительность и характер работы, особенности условий работы, погодные условия, тип выполняемых операций и прочие факторы.**Следует помнить, ни одно защитное приспособление не может гарантировать 100% защиту в процессе работы. Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать перчатки в соответствии c заявленными на маркировке изделия защитными свойствами и сертификатом соответствия.**Необходимо правильно подбирать перчатки по размеру с учетом индивидуальных особенностей кисти рук. При примерке перчатки не должны причинять каких-либо неудобств. Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Информация о размере СИЗ указана на изделии или трудноудаляемой этикетке, прикрепленной к изделию. Перед каждым использованием СИЗ рук необходимо проверить на наличие повреждений, в случае обнаружения признаков повреждения перчатки подлежат замене. Не допускать затягивания в движущиеся детали машин и механизмов. Перчатки с частичным покрытием не обеспечивают защиту тыльной стороны, только в зоне полимерного покрытия. Перчатки с нитриловым и латексным покрытием не рекомендуются для использования лицами, чувствительными к дитиокарбаматам и/или тиазолам, а также к протеинам натурального латекса и тиураму. **Возрастные ограничения:** Перчатки предназначены для эксплуатации лицами старше 18 лет. **Размеры**: 7, 8, 9, 10, 11, 12**Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:** ГОСТ EN 388:2019, EN 374, ГОСТ Р EN 1149:2018, ГОСТ 12.4.252-2013, EN ISO 21420:2020Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Защитные свойства:** **Ми** - от истирания**Мп** - от проколов, порезов | **12345** |  1 - Износостойкость (стойкость к истиранию)2 – Стойкость к порезам Couptest 3 - Сопротивление раздиру4 - Сопротивление проколам5 – Сопротивление порезам |

 |
| **Правила, условия и сроки хранения**Изделия должны храниться в индивидуальной или групповой таре в крытых складских помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, источников озона при температуре +10ºС…+25 ºС и относительной влажности воздуха 50%-60%, на стеллажах на расстоянии 1,0 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов. Для перчаток из нитрила: избегать контакта с кетонами и азотными органическими соединениями. Срок хранения изделий – 5 лет с даты изготовления при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Дата изготовления (месяц, год) указана на изделии или трудноудаляемой этикетке, прикрепленной к изделию.**Гарантии производителя**Гарантийный срок эксплуатации изделия зависит от совокупности таких факторов, как: специфика выполняемых работ, интенсивность труда, характеристика внешней среды (температура, влажность, запыленность воздуха, наличие осадков, ветра), контактов изделия в процессе выполнения работ с агрессивными средами и т.п. Так как в зависимости от изменения показателей вышеуказанных факторов срок службы перчаток будет меняться, производитель определил гарантийный срок эксплуатации изделия для нижеследующих эталонных работ: погрузочные работы ящиков №7 из гофрированного картона (ГОСТ 13511-91), разм.380х253х237см (22,8л) и массой брутто 5кг на европалету. Условия работы: темп. воздуха -5°С, относительная влажность воздуха 55%, загрязнения воздуха не превышают ПДК; работы проводились в крытом и проветриваемом помещении. Режим работы: смена 8часов. Производитель декларирует гарантийный срок эксплуатации изделия при эталонной работе – 12 рабочих смен (по 8 часов). Гарантия распространяется на перчатки при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за перчатками. Порча перчаток из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использование перчаток не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.**Способы ухода**: В зависимости от выполняемых операций, протрите перчатки сухой тряпкой (от жиров, масел, нефтепродуктов) и тщательно ополосните. Затем снимите перчатки и проверьте их на наличие дефектов и загрязнений с внутренней стороны. При обнаружении дефектов или загрязнений перчатки должны быть утилизированы. В случае отсутствия недостатков подвесьте перчатки в теплом проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, источников озона до полного высыхания. Затем вымойте руки в теплой воде с мылом и высушите. Следует помнить, что при повторном использовании перчаток, загрязненных химическими веществами, возникает риск воздействия химических веществ на кожу.**Транспортировка:** Изделия должны перевозиться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.**Требования по утилизации:** Утилизация перчаток не должна наносить вреда окружающей среде. Изделия должны быть утилизированы в соответствии с правилами, установленными нормативными документами.**Изготовитель:** Shandong Xingyu Gloves Co, Ltd, China (Middle Yaoqian road Chaoyang district Gaomi city Shandong province China); Linyi Tongfu Safety Products Co., Ltd, China (no.5 Building, B1 Area, Intl. Textile&Safety Products City, Linxi 8 road, Linyi, Shandong, China)**По заказу:** ООО «Интертрейд» Юридический адрес: 129090, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул.Троицкая, д.15, стр. 1, помещ. 5н/4, офис 16 тел.: +7 495 133-92-82; е-mail: info@intertreid.ru |