ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Набор инструментов для авто DEKO DKMT94 (94шт.)

## описание и назначение

* Все предметы набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии.
* Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.
* Противоскользящее покрытие трещотки обеспечивает удобство пользования и максимальный комфорт во время работы с инструментом.
* Инструменты предназначены для строительно-монтажных, ремонтных и прочих работ.

## **технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Вес набора, кг | 5,91 |
| Габаритные размеры, мм | 375х284х80 |

## **Меры безопасности**

**Не работать под напряжением!**

* Используйте инструмент согласно его назначению.
* Перед работой необходимо осмотреть инструмент на предмет повреждений. Изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов и других механических повреждений.
* В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование

## **КОМПЛЕКТ поставки**

* Головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
* Головки удлиненные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
* Удлинитель торцевых головок 1/4": 2", 4".
* Шарнир карданный 1/2", 1/4".
* Держатель для бит 1/4".
* Удлинитель гибкий 1/4" : 6".
* Трещотка 1/2", 1/4".
* Биты: SL4, 5.5, 7; PH1, 2; PZ1, 2; HEX3, 4, 5, 6; T8, 10, 15, 20, 25, 30.
* Головка свечная 1/2": 16 мм, 21 мм.
* Переходник для головок торцевых 1/2".
* Головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
* Головки удлиненные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм.
* Удлинитель торцевых головок 1/2": 5", 10".
* Выдвижной Т-образный стержень 1/4".
* Шестигранный ключ 1.5, 2, 2.5 мм.
* Переходник для бит 1/2"Х8мм.
* Биты: SL8, 10, 12; T40, 45, 50, 55; PH3, 4; PZ3, 4; HEX8, 10, 12, 14.

## **Срок службы**

Информацию о сроке службы инструмента вы можете узнать на сайте www.z3k.ru. Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## **хранение и транспОртировка**

* После проведения работ регулярно производите очистку рабочих частей инструмента.
* Храните наборы инструмента в чистом сухом месте.
* Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
* При хранении и транспортировании наборы инструментов должны быть защищены от механических повреждений.
* Условия транспортирования и хранения указанных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69.

## **Утилизация**

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.

**\* Примечание:** Компания производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделий и комплектации набора инструментов, не влияющие на его основные характеристики, без уведомления потребителя.

**Экспортер:**«NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD»  
**Адрес экспортера:** ROOM 1802, NO.555, RILI MIDDLE ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

**Изготовитель:** «NINGBO DEKO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD»

**Адрес изготовителя:** No. 227, Kesheng Road, Jishigang, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, China  
**Импортер:** ООО "ДЕКО ЕВРОПА"  
**Адрес импортера:** 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел. +7 (905) 518-81-22  
E-mail: [info@z3k.ru](mailto:info@z3k.ru)  
**Сделано в Китае**

**Дата производства указана на индивидуальной упаковке.**