11.

**Транспортирование**: в заводской упаковке на устойчивых поддонах, всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

**Хранение:** в заводской упаковке, в сухих проветриваемых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре от -15 С до +50 С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. После хранения фибры при отрицательной температуре, перед использованием ее необходимо выдержать не менее 12 часов при плюсовой температуре. Беречь от детей.

**Расход:** диапазон, в пределах которого может выполняться дозировка жесткой полипропиленовой фибры «Гидрополимер», от 0,5 до 6,0 кг/м3, в зависимости от проектных требований.

**ВАЖНО:** перед применением материала необходимо ознакомиться с последним техническим описанием продукта и инструкцией по применению, утвержденной изготовителем.

**Производится в соответствии с ТУ 20.60.11-004-11146988-2021.** Не подлежит обязательной сертификации.

**Срок годности:** не ограничен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.