**Уважаемые покупатели !**

**При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.**

Если у Вас появились вопросы, позвоните по номеру

+7 (831) 435-15-44, +7 (920) 257-11-17. Наши специалисты ответят на все возникшие вопросы.

Благодарим за выбор нашей продукции! Будем искренне рады Вашему отзыву!

*Дата изготовления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Предприятие-изготовитель: ООО «ММК»

г.Н.Новгород

Тел. (831) 435-15-44


e-mail: mmk.ooo@yandex.ru

www.mmk-mebel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стеллаж «МУЛЬТИЛОФТ»


690х292х1710 (ДхШхВ)



**Внимание !**

**1.** При транспортировке и хранении упаковки с мебелью ММК, должны быть надежно защищены от влаги, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимы падения упаковок с любой высоты.

**2.** При покупке мебели проверьте целостность упаковки.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Размеры ,мм.** | **Примечание** |
| 1 | Полка | 6 | 690х250 |  |
| 2 | Низ каркаса | 2 | 850х292 |  |
| 3 | Верх каркаса | 2 | 850х292 |  |
| 4 | Полоса | 2 | 740х20 |  |
| 5 | Пластина | 4 | 75х25 |  |
| 6 | Регулируемая опора | 4 | М8х15 |  |
| 7 | Саморез | 24 | 4,8х13 |  |
| 8 | Винт | 12 | М6х20 |  |
|  | Заглушка-наклейка | 24 | Диам.17 |  |

**Инструкция по сборке (см. схему):**

1. Вложить пластину внутрь каркаса, прикрутить винтами 8;
2. Вложить пластину внутрь верха каркаса и прикрутить винтами 8;
3. Соедините две части каркаса между собой с помощью металлических полос винтами 8;
4. Прикрутите опоры 6;
5. Прикрутите полки саморезами 7.

**Допустимые нагрузки:** максимальная распределенная нагрузка на полку 40 кг,

**Размеры:** Габаритные размеры Д х Ш х В: 690 х 292 х 1710 мм

**Правила эксплуатации мебели ММК :**

**1.** Запрещается использовать изделие не по назначению.

**2.** Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, устанавливать на расстоянии не менее 150 см от открытого огня .

**3.** Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

**4.** Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, сколов, трещин.

**5.** В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть крепеж.

**6.** Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук, применяется спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа «Полироль», можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью.

**Гарантийные обязательства и срок службы изделия :**

**1.** гарантийный срок эксплуатации мебели ММК 12 месяцев со дня приобретения в торгующей организации. Установленный срок распространяется только на скрытые производственные дефекты.