**Моторное масло VMPAUTO 15W-40 SJ/CF**

**ТУ 19.20.29−043−45540231−2023**

**Техническое описание продукта**

Всесезонное минеральное моторное масло разработано специально для четырехтактных бензиновых ДВС малой сельскохозяйственной техники и садового инструмента. Предназначено для лёгких тракторов, генераторов, газонокосилок, бензотриммеров, мотокультиваторов, садовых измельчителей, мотопомп, виброплит, снегоуборщиков, универсальных машин и других 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей с раздельной системой смазки. Собственные разработки состава основы и пакета присадок гарантируют длительный срок службы, уверенный запуск ДВС при низких температурах, высокую стойкость масляной пленки, предотвращение образования отложений в двигателе.

**Преимущества:**

- Высокая защита двигателя от износа;

- Возможность эксплуатации от -20 градусов

- Длительные интервалы замены;

- Устойчивость к старению и образованию отложений;

- Низкий угар и высокая стойкость к испарению при непрерывной работе оборудования;

- Высокие антикоррозионные и антипенные свойства;

- Совместимо с маслами других производителей.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**



Меры предосторожности: Осторожно. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Р264: После работы тщательно вымыть руки. Р280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Р305+Р351+ Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Р332+Р311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Р337+Р311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

Масло в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40ºС и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»)**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс вязкости согласно SAE | 15W-40 | SAE J 300 |
| Плотность при 15°C | 0,875 г/см³ | ASTM D 4052 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 110,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 14,5 мм²/с | ASTM D 7042 |
| Динамическая вязкость при -20 °C (CCS) | 6100 мПа\*с | ASTM D 5293 |
| HTHS-вязкость ( при температуре 150°C) | 4,0 мПа\*с | ASTM D 4683 |
| Индекс вязкости | 133 | ASTM D 2270 |
| Температура застывания | -30°C | ASTM D97 |
| Испаряемость NOACK | 8,3 | ASTM D5800 |
| Температура вспышки | 230 °C | ASTM D92 |
| Зольность сульфатная | 1,0 % | ASTM D 874 |
| Щелочное число | 9,6 | ASTM D 2896 |
| Пенообразование 24/94/24 °С, не более | 5/30/10 мл | ASTM D 892 |
| Испытание на стенде Bosch ,потеря вязкости не более | 8,0 % | ASTM D 7901 |

**УПАКОВКА:**

Канистры 1, 4, 5, литров; бочка 60, 210 литров