**Набор автомобилиста REIN. На всякий случай.**

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за покупку. Обращаем ваше внимание, что данный набор является вспомогательным и не предназначен для прохождения Техосмотра.

**Для прохождения Техосмотра, дополнительно рекомендуем Вам приобрести огнетушитель порошковый с массой тушащего вещества не менее 2 кг (ОП-2(з) АВСЕ) и автомобильную аптечку, укомплектованную в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения №1080н от 08.10.2020г**

**Состав:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **1**. **Сумка на молнии**   Нанесение методом шелкографии  Материал: полиэстер.  Соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" и требованиям ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия". | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð·Ð½Ð°Ðº ÐµÐ°Ñ |
| 1. **2.** **Знак аварийной остановки (предупреждающий треугольник)**   Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (Правила ЕЭК ООН №27) | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð·Ð½Ð°Ðº ÐµÐ°Ñ |
| **3.** **Огнетушитель порошковый ОП-1(з) ВСЕ\***  Масса заряда ОТВ, кг: 1±0,05  Огнетушащая способность: 13В/0,5А  Соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  ГОСТ Р 51057-2005 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»  **\*Рекомендуется в качество вспомогательного средства тушения.** | ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð·Ð½Ð°Ðº ÐµÐ°Ñ |
| **4.** **Аптечка дорожная (комплект перевязочных средств)\*\***  Предназначена для оказания первой помощи на дороге.  **\*\*Рекомендуется в качестве вспомогательного комплекта первой помощи.** |  |
| Укомплектовано: ООО «Автофемели», 141112, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 21, эт/пом 3/13  Условия хранения: от -40°С до +40°С  Гарантийный срок: 1 год  **Контактные данные при наступлении гарантийного случая:**  info@autofamily.ru  +7 (499) 110-99-42  Необходима ежегодная проверка огнетушителя. Техническое обслуживание огнетушителей регламентируется Сводом правил [СП 9.13130.2009](http://ogneborec.su/data/documents/sp=209.13130.2009.pdf) «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» |  |

Более подробная информация о товарах, входящих в состав настоящего набора, представлена на самих товарах.