| **Схема сборки тачки строительной одноколесной** | |
| --- | --- |
|  | Комплектация тачки:   | Рама | 1 шт | | --- | --- | | Опора | 1 шт | | Кузов | 1 шт | | Колесо | 1 шт | | Ручки для рамы | 2 шт | | Болт и гайка для колеса | по 1 шт | | Болт и гайка для крепления кузова к раме | по 6 шт |     1. Соедините опору и раму.  2. Установите кузов на опору с рамой и при помощи 6 болтов соедините между собой, далее крепко затяните гайками.  3. Закрепите с помощью длинного болта и соответствующей ему гайки колесо к передней части рамы.    4. Оденьте ручки на раму.  Тачка готова к эксплуатации.  Приятного пользования! |