| **Схема сборки тачки строительной одноколесной** |
| --- |
|  | Комплектация тачки:

| Рама | 1 шт |
| --- | --- |
| Опора | 1 шт |
| Кузов | 1 шт |
| Колесо | 1 шт |
| Ручки для рамы | 2 шт |
| Болт и гайка для колеса | по 1 шт |
| Болт и гайка для крепления кузова к раме | по 6 шт |

1. Соедините опору и раму.2. Установите кузов на опору с рамой и при помощи 6 болтов соедините между собой, далее крепко затяните гайками.3. Закрепите с помощью длинного болта и соответствующей ему гайки колесо к передней части рамы.4. Оденьте ручки на раму.Тачка готова к эксплуатации.Приятного пользования! |