«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Перфолента монтажная МП 12 «Волна» L= 5.0 м (0,55 мм) оцинкованная**

**арт. 400 005 123 45**

Универсальное применение в разных узлах крепления. Самое быстрое и бюджетное использование в качестве заготовки для изготовления самодельной хомутной стяжки.

Крепление разного оборудования и знаков к деревянным, ж/б столбам и ограждениям. Крепление на саморезы, тяговые заклепки, винты М5. Отклонение осей отверстий +- 0,5 мм. Монтаж круглых воздуховодов и легких труб.

Рекомендовано для усиления перетяжки разной тары. Очень удобная длина и вес при работе со стремянки на высоте.

Работать в перчатках. Сделано в России по ТУ 5690-001-23091169-2001. Для использования на улице и внутри помещений нормальной влажности.

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина: 5,0 м

Максимальная ширина: 12 мм

Минимальная ширина: 6,7 мм

Межосевое расстояние между отверстий: 15 мм

Диаметр отверстия: 5 мм

Материал: сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Антикоррозионное покрытие: горячий цинк

Вес 1-го рулона: 0,176 кг

Внешний диаметр рулона: 110 мм

Упаковка: без упаковки

Одна коробка: 10 рулонов