«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Уголок крепежный Z-образный, 35х70х35х55х2,0 мм оцинкованный**

**арт. 200 04 0700**

Для использования в сложных узлах крепления, заменяют сложную врезку. Рекомендуется использовать в установке деревянных брусков к бетонному основанию. Применяется во всех соединениях стропил, бревен, балок, опор и бруса в двух плоскостях. Обязателен к применению в установке и монтаже инженерных сетей под монолитные перекрытия, когда требуется подвешивать сети на резьбовые шпильки.

Замечательно используется в качестве каркаса виброопор под вентиляторы, кондиционеры.

Жесткая геометрия. Гарантированная толщина стали 2,0 мм. Легкое крепление на саморезы, тяговые заклепки, винты М5. Два типа отверстий d= 5,1 м – 16 отверстий, d= 11 – 2 отверстия под метрический крепеж до М10 включительно. Надежное антикоррозионное покрытие горячим цинком. Удобно крепить прямоугольные воздуховоды под потолок с минимальным зазором.

Крепеж в комплект не входит. Работать в перчатках. Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001.

Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Ширина: 55 мм

Длина: 69 мм

Толщина: 2,0 мм

Материал: горячеоцинкованная сталь 08ПС по ГОСТ 14918-80

Вес 1 шт: 0,11 кг

Упаковка: картон

Одна упаковка: 50 шт

Вес одной упаковки: 5,5 кг

Срок хранения не ограничен